Нормативная продолжительность строительства объекта определена по (п.4.22) ТКП 45-1.03-122-2015 «Нормы продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений», а также по нормативной трудоемкости глав 1-8 ССР и ориентировочному количеству работающих:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Т = |  | 89 |  | = 0,09 мес. |
|  | 21,5х8х1,5х4 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| где | 89 | - | нормативные трудозатраты, человеко/часов; |
|  | 8 | - | продолжительность рабочего дня, часов; |
|  | 1,5 | - | сменность; |
|  | 21,5 | - | количество рабочих дней в месяце; |
|  | 4 | - | количество работающих в бригаде в соответствии с технологией производства ремонтно-строительных работ. |

Принимаем продолжительность строительства равную **0,1 мес.**, в том числе подготовительный период – **0,01 мес.**